|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  Вельского муниципального района  Архангельской области  от «4» сентября 2023г. № 675 |

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в постановление администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области от 01.11.2019 года № 1093 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Липовское» Вельского муниципального района Архангельской области на период до 2034 года»**

1. В наименовании, по тексту постановления и приложения к постановлению слова «муниципальное образование «Липовское» заменить словами «сельское поселение «Липовское»» в соответствующем падеже;
2. В преамбуле постановления слова «постановляю» заменить словами «администрация Вельского муниципального района постановляет:».
3. В пункте 3 постановления слова «МО «Вельский муниципальный район» заменить словами "Вельского муниципального района Архангельской области».
4. В пункте 3 постановления слово «распоряжение» заменить словом "постановление».
5. Таблицу 1 раздела «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения**»** главы 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«**Таблица 1**

| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **д. Малая Липовка** |  |  |  |  |
| Объем поднятой воды | м3 | 3282 | 3178 | 2784 |
| Отпущено в сеть | м3 | 2747 | 2633 | 2269 |
| Потери воды | м3 | 535 | 545 | 515 |
| Потери воды | % | 16,3 | 17,2 | 18,5 |
| Потребление воды – всего,  в том числе: | м3 | 2747 | 2633 | 2269 |
| - население | м3 | 1428 | 1369 | 1180 |
| - прочие потребители | м3 | 1319 | 1264 | 1089 |
| Производительность системы водоснабжения | м3/сут. | 20 | 20 | 20 |
| Потери воды в сетях | м3/сут. | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| Присоединенная нагрузка | м3/сут. | 7,5 | 7,2 | 6,2 |
| Резерв мощности системы водоснабжения | м3/сут. | 11 | 11,3 | 12,4 |

»

1. Таблицу 2 раздела «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды**»** главы 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«**Таблица 2**

| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **д. Малая Липовка** |  |  |  |  |
| Объем поднятой воды | м3 | 3282 | 3178 | 2784 |
| Отпущено в сеть | м3 | 2747 | 2633 | 2269 |
| Потери воды | м3 | 535 | 545 | 515 |
| Потери воды | % | 16,3 | 17,2 | 18,5 |
| Потребление воды – всего,  в том числе: | м3 | 2747 | 2633 | 2269 |
| - население | м3 | 1428 | 1369 | 1180 |
| - прочие потребители | м3 | 1319 | 1264 | 1089 |
| Производительность системы водоснабжения | м3/сут. | 20 | 20 | 20 |
| Потери воды в сетях | м3/сут. | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| Присоединенная нагрузка | м3/сут. | 7,5 | 7,2 | 6,2 |
| Резерв мощности системы водоснабжения | м3/сут. | 11 | 11,3 | 12,4 |

».

1. Таблицу 3 раздела «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды**»** главы 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«**Таблица 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| Численность населения – всего,  в том числе: | тыс. чел. | 0,453 | 0,441 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 |
| - д. Малая Липовка | тыс. чел. | 0,302 | 0,294 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 |
| Потребление воды в д. Малая Липовка – всего,  в том числе: | м3 | 2747 | 2633 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 |
| - население | м3 | 2444 | 2343 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| - прочие потребители | м3 | 303 | 290 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

»

1. Таблицу 4 раздела «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды» главы 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«**Таблица 4**

| **Показатель** | **Ед. изм.** | **2022 г.** | **2034 г.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **д. Малая Липовка** |  |  |  |
| Суммарный забор воды из водного объекта | куб.м | 2784 | 2800 |
| Расход воды на потери в сетях | куб.м | 515 | 518 |
| Реализация воды потребителям | куб.м | 2269 | 2282 |

»

1. Таблицу 5 раздела «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды» главы 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«**Таблица 5**

| **Показатель** | **Ед. изм.** | **2022 г.** | **2034 г.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **д. Малая Липовка** |  |  |  |
| Суммарный забор воды из водного объекта | куб.м/сут. | 7,6 | 7,7 |
| Расход воды на потери в сетях | куб.м/сут. | 1,4 | 1,4 |
| Реализация воды потребителям | куб.м/сут. | 6,2 | 6,3 |

»

1. Таблицу 6 раздела «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды» главы 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«**Таблица 6**

| **Показатель** | **Ед. изм.** | **2022 г.** | **2034 г.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **д. Малая Липовка** |  |  |  |
| Суммарный забор воды из водного объекта | куб.м/сут. | 7,6 | 7,7 |
| Расход воды на потери в сетях | куб.м/сут. | 1,4 | 1,4 |
| Реализация воды потребителям | куб.м/сут. | 6,2 | 6,3 |
| Установленная мощность водозаборных сооружений | куб.м/сут. | 20 | 20 |
| Резерв мощности водозаборных сооружений (отрицательное значение – дефицит) | куб.м/сут. | 12,4 | 12,3 |

»

1. Последний абзац раздела «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды» главы 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«На территории сельского поселения «Липовское» ООО «АРХОБЛВОД» является организацией коммунального комплекса в сфере водоснабжения, к водопроводным сетям которой присоединено наибольшее количество абонентов. В связи с этим ООО «АРХОБЛВОД» наделяется статусом гарантирующей организации.»

1. Таблицу 9 раздела «**Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения»** главы 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| **Таблица №9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения СП «Липовское»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.**  **изм.** | **Фактические значения** | **Значение индикатора по годам реализации Схемы** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **после реализации ИП** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Показатели качества воды** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 3,5 | < 0,01 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1 | < 0,01 |
| **3** | **Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 18,5 | 17,5 | 16,3 | 17,1 | 18,5 | 18,5 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 18,5 | 18,1 | 18 | 17,9 | 17,7 | 17,5 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть | кВт∙ч/м3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

1. Приложение к приложению к постановлению изложить в следующей редакции:

