|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  Вельского муниципального района  Архангельской области  от «4» сентября 2023 г. № 676 |

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в постановление администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области от 01.11.2019 года № 1086 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пежемское» Вельского муниципального района Архангельской области на период до 2034 года»**

1. В наименовании, по тексту постановления и приложения к постановлению слова «муниципальное образование «Пежемское» заменить словами «сельское поселение «Пежемское»» в соответствующем падеже;
2. В преамбуле постановления слова «постановляю» заменить словами «администрация Вельского муниципального района постановляет:».
3. В пункте 3 постановления слова «МО «Вельский муниципальный район» заменить словами "Вельского муниципального района Архангельской области».
4. В пункте 3 постановления слово «распоряжение» заменить словом "постановление».
5. Таблицу 1 раздела «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения**»** главы 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«**Таблица 1**

| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | м3 | 2459 | 2980 | 3734 |
| Отпущено в сеть | м3 | 1988 | 2423 | 3066 |
| Потери воды | м3 | 471 | 557 | 668 |
| Потери воды | % | 19,2 | 18,7 | 17,9 |
| Потребление воды – всего, в т.ч.: | м3 | 1988 | 2423 | 3066 |
| - населению | м3 | 1887 | 2300 | 2910 |
| - бюджетные организации | м3 | 101 | 123 | 156 |
| - прочие потребители | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность системы водоснабжения | м3/сут. | 15 | 15 | 15 |
| Потери воды в сетях | м3/сут. | 1,3 | 1,5 | 1,8 |
| Присоединенная нагрузка | м3/сут. | 5,2 | 6,6 | 8,4 |
| Резерв мощности системы водоснабжения | м3/сут. | 8,5 | 6,9 | 4,8 |

»

1. Таблицу 2 раздела «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды**»** главы 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«**Таблица 2**

| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | м3 | 2459 | 2980 | 3734 |
| Отпущено в сеть | м3 | 1988 | 2423 | 3066 |
| Потери воды | м3 | 471 | 557 | 668 |
| Потери воды | % | 19,2 | 18,7 | 17,9 |
| Потребление воды – всего, в т.ч.: | м3 | 1988 | 2423 | 3066 |
| - населению | м3 | 1887 | 2300 | 2910 |
| - бюджетные организации | м3 | 101 | 123 | 156 |
| - прочие потребители | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность системы водоснабжения | м3/сут. | 15 | 15 | 15 |
| Потери воды в сетях | м3/сут. | 1,3 | 1,5 | 1,8 |
| Присоединенная нагрузка | м3/сут. | 5,2 | 6,6 | 8,4 |
| Резерв мощности системы водоснабжения | м3/сут. | 8,5 | 6,9 | 4,8 |

».

1. Таблицу 3 раздела «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды**»** главы 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«**Таблица 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| Численность населения – всего,  в том числе: | тыс. чел. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Потребление воды – всего | м3 | 1988 | 2423 | 3066 | 3070 | 3070 | 3070 | 3075 | 3075 | 3075 | 3080 | 3080 | 3080 | 3085 | 3085 | 3085 |

»

1. Таблицу 4 раздела «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды» главы 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«**Таблица 4**

| **Показатель** | **Ед. изм.** | **2022 г.** | **2034 г.** |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарный забор воды из водного объекта | куб.м | 3734 | 3757 |
| Расход воды на потери в сетях | куб.м | 668 | 672 |
| Реализация воды потребителям | куб.м | 3066 | 3085 |

»

1. Таблицу 5 раздела «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды» главы 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«**Таблица 5**

| **Показатель** | **Ед. изм.** | **2022 г.** | **2034 г.** |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарный забор воды из водного объекта | куб.м/сут. | 10,2 | 10,3 |
| Расход воды на потери в сетях | куб.м/сут. | 1,8 | 1,8 |
| Реализация воды потребителям | куб.м/сут. | 8,4 | 8,5 |

»

1. Таблицу 6 раздела «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды» главы 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«**Таблица 6**

| **Показатель** | **Ед. изм.** | **2022 г.** | **2034 г.** |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарный забор воды из водного объекта | куб.м/сут. | 10,2 | 10,3 |
| Расход воды на потери в сетях | куб.м/сут. | 1,8 | 1,8 |
| Реализация воды потребителям | куб.м/сут. | 8,4 | 8,5 |
| Установленная мощность водозаборных сооружений | куб.м/сут. | 15 | 15 |
| Резерв мощности водозаборных сооружений (отрицательное значение – дефицит) | куб.м/сут. | 4,8 | 4,7 |

»

1. Последний абзац раздела «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды» главы 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«На территории сельского поселения «Пежемское» ООО «АРХОБЛВОД» является организацией коммунального комплекса в сфере водоснабжения, к водопроводным сетям которой присоединено наибольшее количество абонентов. В связи с этим ООО «АРХОБЛВОД» наделяется статусом гарантирующей организации.»

1. Таблицу 9 раздела «**Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения»** главы 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| **Таблица №9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения СП «Пежемское»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.**  **изм.** | **Фактические значения** | **Значение индикатора по годам реализации Схемы** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **после реализации ИП** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Показатели качества воды** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 1,43 | 0,5 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,5 |
| **3** | **Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 17,9 | 14 | 19,2 | 18,7 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14,5 | 14 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть | кВт∙ч/м3 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |

1. Приложение к приложению к постановлению изложить в следующей редакции:

